\documentclass[]{article}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[cp1251]{inputenc}
\usepackage[english,bulgarian]{babel}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{pst-pdf}
\usepackage{pstricks,pst-node,pst-text,pst-grad,pst-fill,pst-eucl}
\newpsstyle{gridstyle}{subgriddiv=0,gridcolor=lightgray,griddots=10,gridlabels=5pt}

\begin{document}
\pagestyle{empty}
\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}[showgrid=false](0,-0.2)(18,11)

%триъгълник
\pspolygon[linecolor=red,fillstyle=gradient,gradbegin=red!80,gradend=white,gradangle=45,gradmidpoint=.7](0,0)(16,0)(8,11)
%хоризонтални линии
\psset{linewidth=2pt,linecolor=red}
\psline(2.2,3)(13.8,3)\psdots[linecolor=white,dotstyle=triangle*,dotscale=1.5](2.2,3)(13.8,3)
\psline(4.1,5.6)(11.9,5.6)\psdots[linecolor=white,dotstyle=triangle*,dotscale=1.5](4.1,5.6)(11.9,5.6)
\psline(5.8,8)(10.2,8)\psdots[linecolor=white,dotstyle=triangle*,dotscale=1.5](5.8,8)(10.2,8)
%правоъгълници
\psset{linecolor=darkgray!60,linewidth=1.5pt,fillcolor=yellow!20,fillstyle=solid}
%1ред
\psframe(2.2,0.2)(13.8,2.8)
\psline(2.2,1.8)(13.8,1.8)
\psline(8,0.2)(8,2.8)
\psline(4,0.2)(4,1.8)
\psline(6,0.2)(6,1.8)\psline(8,0.2)(8,1.8)\psline(10,0.2)(10,1.8)\psline(11.8,0.2)(11.8,1.8)
%2ред
\psframe(4.2,3.2)(11.8,5.4)
\psline(4.2,4.8)(11.8,4.8)\psline(8,3.2)(8,4.8)
%3ред
\psframe(6,5.8)(10,7.8)
\psline(6,6.5)(10,6.5)
\psline(6,7.1)(10,7.1)
%4red
\pspolygon(6.2,8.2)(9.8,8.2)(8,10.7)

%надписи
\rput(3.2,1){\parbox{1.5cm}{
\begin{center}\large
HD
\end{center}
}}
%
\rput(5,1){\parbox{1.2cm}{
\begin{center}\large
CD \\DVD
\end{center}
}}
%
\rput(7,1){\parbox{1.5cm}{
\begin{center}\large
FD
\end{center}
}}
%
\rput(9,1){\parbox{1.5cm}{
\begin{center}\large
ROM \\PROM
\end{center}
}}
%
\rput(10.9,1){\parbox{1.5cm}{
\begin{center}
EEPROM \\Flash\\ROM
\end{center}
}}
%
\rput(12.7,1){\parbox{1.5cm}{
\begin{center}\large
Flash \\Memory\\Card
\end{center}
}}
%
\rput(5,2.3){\parbox{5.5cm}{
\begin{center}
Енерго НЕзависима \\Магнитна и оптична
\end{center}
}}
\rput(10.9,2.3){\parbox{5.5cm}{
\begin{center}
Енерго НЕзависима \\Полупроводникова
\end{center}
}}
%
\rput(6,4){\parbox{3.5cm}{
\begin{center}\large
Физическа \\SRAM\\DRAM
\end{center}
}}
%
\rput(10,4){\parbox{3.5cm}{
\begin{center}\large
Виртуална\\памет
\end{center}
}}
%
\rput(8,5.1){\parbox{7.2cm}{
\begin{center}\large
Оперативна RAM
\end{center}
}}
%
\rput(8,6.1){\parbox{3.5cm}{
\begin{center}\large
Level 2
\end{center}
}}
%
\rput(8,6.8){\parbox{3.5cm}{
\begin{center}\large
Level 1
\end{center}
}}
%
\rput(8,7.4){\parbox{3.5cm}{
\begin{center}\large
КЕШ ПАМЕТ
\end{center}
}}
%
\rput(8,8.7){\parbox{2.5cm}{
\begin{center}\large
Регистри
\end{center}
}}
%
\rput(8,9.5){\parbox{1cm}{
\begin{center}\large
CPU
\end{center}
}}
\rput(17,2){\parbox{2cm}{
\begin{center}\large
Обем на паметта
\end{center}
}}
%черти вдясно
\psset{linecolor=black,fillstyle=none}
\psline(18,0)(16,0)(16,11)
%
\uput[45](16,0.2){\large max}
\uput[0](16,10.6){\large min}
%
\rput[tr](15.8,10.6){\parbox{3.5cm}{
\begin{flushright}\large
Време \\ за достъп\\ $t_{A}$,ns
\end{flushright}
}}
\end{pspicture}

\end{document}
